Приложение 2
к Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов МПС России
КАРТОЧКА
на железнодорожный переезд		категории		дистанции пути		
железной дороги.
Местонахождение переезда:
	км		пикет участка		, станция		
Вид пользования (общий, необщий)  

Владелец переезда  

Вид переезда (регулируемый, нерегулируемый)  

Наличие дежурных (с дежурным, без дежурного)  

Число смен		; продолжительность смены		; кол-во дежурных		
Переезд обслуживается дежурными работниками службы  

Переезд пересекает автомобильная дорога (наименование)  

	км,		категории,		значения.	
Нормальное положение шлагбаумов  

Тип переездной сигнализации  

Наличие заградительных устройств  

Видимость поезда водителю:
с правой стороны:	нечетного поезда		м	
	четного поезда		м	
с левой стороны:	нечетного поезда		м	
	четного поезда		м	
Видимость середины переезда машинисту локомотива:
нечетного поезда		м	
четного поезда		м	
Количество поездов/сут. (суммарно в двух направлениях)  

Количество автомобилей/сут. (суммарно в двух направлениях)  

Наличие маршрутов пассажирского транспорта:
автобусов		; трамваев		; троллейбусов		
Максимальная скорость движения поездов:
грузовых четных		км/ч, нечетных		км/ч;	
пассажирских четных		км/ч, нечетных		км/ч.	
Количество пересекаемых путей (главных		, станционных		, прочих		)	
Переезд расположен (насыпь, выемка, кривая, прямая)  

Переезд введен в эксплуатацию		(дата и № приказа).	
Дата капитального ремонта:		19		г.;		19		г.	

Данные заполнены				
	(дата)		(подпись должностного лица)	

№
п/п	Технические данные переезда
(оборудование, устройство и др.)	Нормы по ГОСТ, правил., инстр.	Фактич. данные	
			19		г.	19		г.	
					
1	2	3	4	5	
1	Угол пересечения железной и автомобильной дорог	Не менее 60°			
2	Продольный профиль автомобильной дороги
с горизонт. площадкой, м	10 м			
3	Продольный профиль железной дороги в границах переезда	Преимущественно прямой уч-к			
4	Уклон автомобильной дороги на протяжении 20 м от переезда	Не более 50‰			
5	Видимость приближающегося к переезду поезда
с автомобильной дороги на расстояние 50 м
от переезда, м	400 м в обе стороны			
	с правой стороны:				
	нечетного поезда				
	четного поезда				
	с левой стороны:				
	нечетного поезда				
	четного поезда				
6	Видимость середины переезда машинисту приближающегося поезда, м				
	нечетного направления				
	четного направления				
7	Ширина проезжей части переезда, м	Равной ширине проезжей части автомобильной дороги, но не менее 6 м			
8	Длина проезжей части автомобильной дороги
в границах переезда, м				
9	Ширина настила в местах прогона скота, м	Не менее 4 м			
10	Наличие пешеходных дорожек				
11	Материал настила переезда	Деревянн., железобет.
и др.			
12	Дорожное покрытие на подходах к переезду	Аналогичн. покрытию автомобильной дороги			
13	Протяженность установки сигнальных столбиков, м	Не менее 16 м от края рельсов между ж.д. путями и шлагб.			
	с правой стороны				
	с левой стороны				
	перил, ограждений, м				
14	Материал сигнальных столбиков, перил, оград и т.д.	Железобетон			
15	Расстояние от сигнальных столбиков, перил, оград и т.п. до кромки проезжей части, м	Не мен. 0,75 м			
16	Наличие знаков, шт.:				
	1.1. “Железнодорожный переезд со шлагбаумом”	В городах и др. населенн. пунктах 2 шт. на дороге – 			
	1.2. “Железнодорожный переезд без шлагбаума”				
		4 шт.			
	1.3.1, 1.3.2 “Однопутная (многопутная) железная дорога”	2 шт.			
	1.4.1 – 1.4.6 “Приближение к железнодорожному переезду”	Вне населенных пунктов на дорогах общегосударственного, республиканского и областного знач. и на др. дорогах с видимостью менее 300 м –			
		12 шт.			
1	2	3	4	5	
	2.5. “Движение без остановки запрещено”	Перед переезд. без деж.			
		– 2 шт.			
	3.13 “Ограничение высоты”	На электрифицированных линиях 2 шт.			
17	Наличие постоянных предупредительных знаков “С”	2 шт.			
18	Наличие запасных горизонтально-поворотных шлагбаумов	На переездах
с дежурными работниками 4 шт.			
19	Наличие заградительной сигнализации	На переездах с деж. работник.			
20	Наличие дополнительных специальных средств сигнализации	В соответствии с отд. решением			
21	Оборудование связью:	Переезды, обслуживаемые деж. работниками			
	телефонной				
	радио				
22	Переездная сигнализация:	В соответствии
с проектом			
	тип шлагбаумов				
	тип переездной сигнализации				
23	Наличие контроля исправности переездной сигнализации у дежурного по станции (поездного диспетчера)	В соответствии п. 3.18 Инструкции по эксплуат. ж.д. переездов			
24	Другие устройства и технические средства	В соответствии с отд. решением			
25	Освещение переезда, лк	I кат. – 5 лк,			
		II кат. – 3 лк,			
		III кат. – 2 лк,			
		IV кат. – 1 лк			
26	Высота подвески: контакт. пров., м	В соответств. ПТЭ			
	других линий				
27	Оборудование прожекторными установками
для осмотра поездов	В соответств. ПТЭ			
28	Наличие устройства для обнаружения нижней негабаритности подвижного состава	Переезды, обслуживаемые деж. работник			
29	Наличие линий горизонтальной разметки	В соответств. Правил дорожн. движения			

Фактические данные внесены				
	(дата)		(подпись должностного лица)