Приложение № 3
к Положению о морских лоцманах
Российской Федерации
Образец *
ЛОЦМАНСКАЯ КАРТОЧКА
Название судна		Флаг судна		
Позывные судна		Вместимость: чистая		валовая		
Год постройки судна		Место постройки		
Осадки судна:	Нос		м		футов	Корма		м		футов	
Водоизмещение на действующую осадку		тонн	
ОСОБЕННОСТИ СУДНА
Длина между носовым и кормовым срезами		м	
Длина между перпендикулярами		м	
Длина цилиндрической вставки в грузу		м, в балласте		м	
Длина наибольшая		м Ширина		м Наличие носового бульба		да/		нет	
Расстояние от носового среза до лобовой части надстройки		м	
Расстояние от кормового среза до лобовой части надстройки		м	
Расстояние от носового среза до манифолда		м	
Якорные цепи:	Левая		смычек	Правая		смычек	Кормовая		смычек	
Длина 1 якорной смычки		м/		морских саженей	
Высота судна над водой	В грузу		м/		футов и дюймов	
	В балласте		м/		футов и дюймов	
Высота судна от киля до наивысшей точки		м/		футов и дюймов	
Количество винтов:	правого шага		левого шага		
Тип двигателя		
Максимальная мощность		квт		л.с.	
Маневренные	Об. мин./шаг ВРШ	Скорость (узлы)	
режимы СЭУ		в грузу		в балласте		
Передний полный			
Передний средний		Предельное время работы в режиме	
Передний малый		заднего хода		минут	
Передний самый малый		Время с Переднего полного – на	
Задний самый малый		Задний полный		секунд	
Задний малый		Максимальное количество	
Задний средний		последовательных пусков			
Задний полный		Минимально-устойчивые обороты		/мин.	

Скорость при минимально устойчивых оборотах		узлов	

Мощность заднего хода		% от мощности переднего хода	
ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЛЕВОГО УСТРОЙСТВА
Количество рулей		Тип руля		Мах угол перекладки		град.	
Время перекладки с борта на борт: при одном приводном устройстве (насосе)		секунд;	
при двух приводных устройствах (насосах)		секунд	
Среднее положение руля для компенсации боковых сил винта		градус.	
Минимальная скорость судна при неработающем винте, когда судно удерживается на курсе

(слушается руля)		узлов	
Количество подруливающих устройств		шт.	
Мощность носового подруливающего устройства		кВт/		л.с.	
Мощность кормового подруливающего устройства		кВт/		л.с.	
ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО ГОТОВНОСТИ
Якоря		На штатных местах		да/нет	
Свисток		Флаги		
РЛС 3 см диапазона		САРП		да/нет	
РЛС 10 см диапазона		САРП		да/нет	
Лаг		Относительно воды		Относительно грунта		
Измерение скорости: по одной оси		по двум осям		
Эхолот		Автопрокладчик местоположения судна		Тип		
Система курсоуказания		Поправка гирокомпаса		град.	
Число работающих приводных устройств руля  	

Указатели руля: Аксиометр		Тахометр скорости поворота		
Машинные телеграфы		УКВ радиосвязь		
Системы спутниковой/радионавигации		Тип		
Швартовные лебедки и тросы  

НАЛИЧИЕ ДЕФЕКТОВ В ОБОРУДОВАНИИ

ДРУГАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата		20		г.	Ф.И.О.	
	капитана судна		

	Подпись